

![0_image_0.png](0_image_0.png)

ches voisins. Les numéros sont ceux des chefs de classe de chaque point ; le dernier point pris en compte est encadré. Nous avons constitué une base de test à partir d'un extrait d'une quinzaine de milliers d'enregistrements de la base Pascal de l'INIST (www.inist.fr) sur le thème de la géotechnique, de 1994 à 2004. Avant de travailler sur les aspects dynamiques, nous avons voulu nous assurer que les « photos » étaient bonnes ; pour cela nous avons entrepris l'évaluation statique de notre méthode sur 1175 documents de l'année 2003, décrits par 3731 termes d'indexation manuelle, une fois éliminés les hapax, les termes génériques et hors sujet. Comme précisé ci-dessus, nous avons fixé à 3 le paramètre K. Nous avons obtenu 162 noyaux multidocuments, rassemblant 581 documents (49% du total) et de taille 2 à 16, 90 nodules unidocuments, 190 documents isolés (16%), et 314 documents multivalents (27%). Le graphique de la figure 2 donne la répartition de taille de tous les noyaux, nodules et isolés. Notre interface Classotron (cf. figure 4) a permis d'obtenir une présentation « prédigérée », raisonnée de ces noyaux pour l'un d'entre nous, expert du domaine géotechnique, ce qui lui a permis 1) de valider l'ensemble des noyaux obtenus, 2) de valider ou invalider les regroupements par composantes connexes établis à partir des documents bivalents (nœuds = noyaux, liens = documents bivalents). Il a pu ainsi en un temps raisonnable établir une classification « idéale » sur les plus saillantes de ces données, en éliminant d'emblée le « marais » des documents trop isolés ou trop ambivalents. 46 classes ont été dégagées à partir 