
| node08 X01 < -1.64, then node02, otherwise node04 node02 X07 < 6.19, then node10, otherwise node14 node04 X04 < 324.47, then node18, otherwise node11 node10 X08 < 69.80, then node20, otherwise alert(0.99) node11 X10 < -13.43, then node19, otherwise node17 node12 X08 < -105.10, then alert(1.00), otherwise node09 node14 X08 < 150.30, then node23, otherwise alert(0.45) node17 X05 < 82.84, then node25, otherwise node13 node18 X06 < -235.08, then alert(0.09), otherwise node31 node19 X08 < -45.98, then node43, otherwise node05 node20 X04 < 415.29, then alert(0.13), otherwise node21 node21 X09 < 31.87, then alert(0.89), otherwise node39 node15 X09 < 81.89, then node34, otherwise node29 node25 X09 < -138.94, then node27, otherwise node41 node13 X01 < 2.31, then node44, otherwise node22 node22 X06 < -275.55, then alert(0.50), otherwise alert(0.99) node28 X08 < -28.49, then node16, otherwise node30 node29 X08 < -46.49, then alert(0.06), otherwise alert(1.00) node27 X05 < 11.31, then node42, otherwise alert(0.00) node34 X01 < -1.24, then alert(0.96), otherwise node32 node05 X11 < 0.00, then alert(0.07), otherwise node33 node31 X09 < -317.08, then alert(0.68), otherwise node37 node30 X03 < 4075.28, then alert(0.86), otherwise alert(0.00) node39 X05 < 142.61, then alert(0.98), otherwise alert(0.27) node37 X05 < -212.06, then node26, otherwise node40 node42 X02 < -1.28, then node38, otherwise node51 node43 X01 < -0.02, then alert(0.38), otherwise alert(1.00) node16 X07 < 29.42, then node24, otherwise alert(0.25) node41 X08 < 314.03, then alert(0.97), otherwise alert(0.56) node33 X08 < 76.40, then alert(0.16), otherwise alert(0.86) node40 X09 < 174.57, then node35, otherwise alert(0.12) node38 X12 < 0.00, then alert(0.08), otherwise alert(1.00) node35 X02 < 0.28, then alert(0.27), otherwise alert(0.79) node51 X06 < 23.34, then alert(0.65), otherwise alert(1.00) node44 X05 < 216.38, then alert(1.00), otherwise alert(0.62) node45 X01 < -15.93, then alert(0.96), otherwise alert(0.89) node32 X01 < 13.80, then alert(0.00), otherwise alert(0.61) node09 X10 < 0.64, then alert(0.89), otherwise node49 node23 X09 < 26.46, then alert(0.17), otherwise alert(0.07) node49 X01 < 9.91, then alert(0.24), otherwise alert(0.57) node24 X09 < -99.68, then alert(1.00), otherwise alert(0.83) node26 X05 < -239.50, then alert(0.06), otherwise alert(0.00)   |
| |

Figure 4. Machine diagram of the resultant DT selected by the SC technique.

11